|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО:Приказом НО «ПФРП»от «25» октября 2021 г. №77  |
|  |
|  |

ДОКУМЕНТАЦИЯО ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙна поставку оборудования, комплектующих для конференц-зала с целью обеспечения возможности организации вещания проводимых мероприятий, в том числе в информационно-коммуникационную сеть Интернет **ПЕРМЬ, 2021 год** |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 3

РАЗДЕЛ II. Техническое задание…………………………………………………….......12

РАЗДЕЛ IIi.ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 33

##

# РАЗДЕЛ I.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования, комплектующих для конференц-зала с целью обеспечения возможности организации вещания проводимых мероприятий, в том числе в информационно-коммуникационную сеть Интернет**.**

Участник запроса предложений несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями проведения запроса предложений документов, независимо от результатов проведения запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование**  | **Содержание** |
| **Общие положения** |
| 1 | Заказчик | Наименование: некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства»Руководитель: Порохин Дмитрий Владимирович |
| 2 | Контактное лицо | Ковачевич Сергей Александрович(адрес) 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, оф. 220Тел: (342) 214 99- 09, (доб. 101)  эл. почта: ksa@frp59.ru |
| 3 | Предмет закупки  | Поставка оборудования, комплектующих для конференц-зала с целью обеспечения возможности организации вещания проводимых мероприятий, в том числе в информационно-коммуникационную сеть Интернет |
| 4  | Срок поставки | не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора. |
| 5 | Требования к поставке | Требования к услугам указаны в Техническом задании, являющемся приложением к настоящей документации о проведении запроса предложений.  |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора  | **1 777 000 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч)** рублей 00 копеек. |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя, возникшие у него в процессе исполнения договора в соответствии с Техническим заданием, а также затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи Исполнителя. |
| 8 | Порядок оплаты товаров (работ, услуг) | Заказчик оплачивает Поставщику 100% от общей стоимости договора по факту поставки оборудования, комплектующих в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной, счет-фактуры на основании выставленного Поставщиком счета. |
| 9 | Участники запроса предложений | Юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. |
| 10 | Требования к Участникам запроса предложений  | 1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;2. участники закупок должны иметь полномочия на участие в закупочных процедурах;3. в отношении участника закупок не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства;4. деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;5. у участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением:- суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; - суммы, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - суммы, которые в совокупности не превышает 5 000 рублей;- суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и участником закупки подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.6. участник не является оффшорной компанией;7. отсутствие конфликта интересов с Фондом, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;.8. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;9. участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках закупочных процедур.10. отсутствие в реестре недобросовестных участников закупок некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства». |
| 11 | Преимущества, предоставляемые при участии в запросе предложений | Преимущества при участии в запросе предложений не предоставляются.  |
| 12 | Порядок предоставления разъяснений положений документации о запросе предложений | В случае получения от участника закупки запроса о разъяснении документации о закупки, Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса направить разъяснения такому участнику и разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос, на официальном сайте. |
| 13 | Отказ от проведения запроса предложений | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до даты окончания приема заявок (включительно)/до даты подведения итогов закупки (включительно). Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. В данном случае поступившие заявки возвращаются участникам закупки посредством почтовой связи по требованию последних. Указанное требование должно быть направлено в течение 15 календарных дней с даты отказа от проведения закупки.  |
| **Порядок Подготовки и подачи заявок на участие в ЗАПРОСЕ ПРЕДЛоЖЕНИЙ** |
| 14 | Форма заявки на участие в запросе предложений | Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте почтой, лично или с курьером. **Внешний конверт заявки (конверт курьерской или почтовой службы) должен содержать наименование запроса предложений на право заключения договора, в отношении которого подается заявка.** Все листы заявки с приложениями должны быть **прошнурованы**, **пронумерованы** и **скреплены печатью** (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника закупки.Заявка на участие в запросе предложений должна быть сопровождена документами по перечню, указанной в п.15.1 настоящей документации, в том числе содержать титульный лист с указанием следующей информации:

|  |
| --- |
| Заявкана участие в запросе предложений на право заключения договора оказания услуг (*указать наименование запроса предложений*) Участник закупки - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН (участника)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Документы в составе заявки подаются на русском языке, в случае необходимости, участник закупки прикладывает заверенный перевод документа. Документацией о закупке может быть установлено, что данное требование не применяется к определенному перечню документов. Документы в составе заявки, которые заполняются согласно прилагаемым к Документации о закупке формам, должны быть заполнены печатным способом, рукописный способ не допускается, также не допускается в документах наличие подчисток, приписок и неоговоренных исправлений. Исправление, внесенное в документ, оговаривается, подтверждается подписью уполномоченного лица и печать участника закупки (при наличии). В случае нарушений требований к составлению и оформлению документов согласно настоящему пункту, документ считается непредоставленным, заявка к участию в закупке не допускается.  |

 |
| 15. | Документы, которые представляет Участник запроса предложений |
| 15.1. | обязательные документы | Участник закупки **должен представить** следующие обязательные документы (при отсутствии указанных документов заявка Участника не оценивается):1. заявка на участие в закупке (Форма 1 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений).2. К заявке прилагаются следующие документы:2.1. анкета участника закупки (Форма 2 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений).2.2. Участники закупки, для подтверждения своей регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, предоставляют: копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации до 1 января 2017 года) либо копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы» (при регистрации после 1 января 2017 года);2.3. копия устава (для юридического лица);2.4. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на тридцать календарных дней. Указанный документ должен быть подписан уполномоченным лицом ФНС России и скреплен печатью либо подписан усиленной квалифицированной подписью ФНС России (по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ код по КНД 1120101 или при наличии задолженности – копии платежных документов контрагента об оплате данной задолженности с приложением справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (представляется по форме, утвержденной приказом ФНС РФ от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@ форма по КНД 1160080). 2.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения (протокола) о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.2.6. декларация соответствия требованиям (Форма 4 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений).2.7. опись документов к настоящей документации (Форма 3 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений). |
| 15.2.  | Дополнительные документы | **Участники закупки вправе представить следующие документы:**1. Документы, подтверждающие опыт участника закупки по успешной поставке оборудования, комплектующих для организации конференц – зала, студий онлайн вещания и аналогичных поставок. В рамках показателя рассматриваются заключенные договоры поставки оборудования, комплектующих на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 коп.

**Документами, подтверждающими опыт участника закупки (выполнения работ), являются в совокупности:** - копии исполненных контрактов на оказание услуг (выполнение работ) с предметом настоящей закупки, со всеми приложениями и (или) изменениями (при наличии);- копии актов приемки оказанных услуг (выполненных работ), подписанных обеими сторонами;Документы должны быть представлены участником закупки в составе заявки в полном объеме.При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати.В случае если сумма договора за оказанные услуги не видна в подтверждающих документах (не указана, не прописана, ее указание не предусмотрено), документы к рассмотрению комиссией не принимаются.В случае если Участником закупки представлен не полный комплект документов (отсутствует Акт выполненных работ, Приложения, товарные накладные), документы к рассмотрению комиссией не принимаются. |
| 16 | Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений | Порядок оформления копий документов: Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица и скрепляются оттиском печати (при наличии) с проставлением ФИО, даты и заверительной надписи «Копия верна».В случае нарушений требований к составлению и оформлению документов согласно настоящему пункту, документ считается непредоставленным, заявка к участию в закупке не допускается.  |
| 17 | Срок подачи заявок  | **до 16-00 часов местного времени Заказчика** **«01» ноября 2021 г.** |
| 18 | Место подачи заявок (адрес) | 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, оф. 220Тел: (342) 214 99- 09, (доб. 101)курьером или по почте. |
| 19 | Порядок подачи заявок  | Заявка на участие в запросе предложений направляется курьером или по почте с уведомлением. Заказчик регистрирует поступившую заявку на участие в запросе предложений в журнале регистрации и наносит непосредственно на титульный лист или конверт заявки на участие в запросе предложений соответствующую отметку. Журнал регистрации и отметка о принятии заявки должны содержать время, дату подачи и регистрационный номер заявки, присваиваемый в порядке очередности поступления заявок. По требованию лица, подавшего заявку на участие в запросе предложений, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.Участник закупки самостоятельно несет все риски и расходы, связанные с доставкой корреспонденции. Ответственное лицо от заказчика закрывает журнал приема заявок в течение получаса со времени окончания срока подачи заявок, заявки, поступившие после срока окончания подачи заявок, к рассмотрению не принимаются.  |
| **рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ** |
| 20 | Дата проведения запроса предложений | Не позднее «01» ноября 2021 г. включительно |
| 21 | Место проведения запроса предложений | 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, оф. 220 |
| 22 | Критерии оценки участников закупки | Критерии оценки участников закупки:1. Продолжительность деятельности Поставщика с даты государственной регистрации:

до 1 года включительно – 0 баллов;от 1 года до 2 лет включительно – 5 баллов;свыше 3 лет – 10 баллов;2. Опыт участника закупки по успешной поставке оборудования, комплектующих для организации конференц – зала, студий онлайн вещания и аналогичных поставок. В рамках показателя рассматриваются заключенные договоры поставки оборудования, комплектующих на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 коп. Подтверждением являются заверенные Участником закупки копии договоров, приложений, актов выполненных работ, товарных накладных и иных документов. - 1 комплект документов – 0 баллов;- 2 комплекта документов и более – 10 баллов.3. Предложение участника закупки в отношении стоимости договора (указывается в заявке участника):• снижение начальной (максимальной) цены до 5% включительно – 0 баллов;• снижение начальной (максимальной) цены свыше 5% до 10% включительно – 5 баллов;• снижение начальной (максимальной) цены свыше 10% до 15% включительно – 10 баллов;• снижение начальной (максимальной) цены свыше 15% – 15 баллов;• участник, предложивший снижение максимальной цены более чем на 15 % и одновременно предложивший минимальную стоимость среди всех участников – 20 баллов.Победителем признается один участник закупки, набравший максимальное количество баллов.При равенстве баллов победителем признается участник, с более ранним временем подачи заявки. |
| **Заключение договора** |
| 23 | Порядок заключение договора | Договор заключается между некоммерческой организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» и победителем запроса предложений не позднее чем через 10 (десять) календарных дней после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. Лицо, с которым заключается договор, в течение 2 (двух) дней с даты получения от Заказчика проекта договора направляет в адрес Заказчика следующие документы:1) подписанный со своей стороны проект договора в количестве экземпляров в соответствии с условиями договора;1. копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора;
2. копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и учредительными документами юридического лица;
3. копию решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ и учредительными документами;

Представление документов, предусмотренных настоящим пунктом Положения не требуется, если они были представлены в составе заявки на участие в закупке.В случае если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора.Сведения об участниках закупки, признанных победителями, но уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор включаются Заказчиком в Реестр недобросовестных участников закупок и размещаются на сайте Заказчика. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки в любой момент в случае выявления Заказчиком предоставления участником закупки недостоверных сведений. В данном случае, закупочная комиссия составляет Протокол об отказе от заключения договора, который должен быть размещен на официальном сайте Фонда не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта предоставления недостоверных сведений. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки в случае, если закупка, согласно утвержденным параметрам, осуществлялась в интересах и по заявке СМСП (Получателя услуги), но после определения победителя закупки потребность в оказании услуги у Получателя услуги оказалась неактуальной и Получателем услуги был предоставлен письменный отказ от получения услуги. В случае если не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. |
|  |  |  |

#

# РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |
| --- |
| **Требования к оборудованию.** Оборудование и комплектующие должны быть поставлены в соответствии с Приложением №1 «Перечень оборудования». Оборудование должно соответствовать требованиям к качеству и безопасности продукции, установленным техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, применяемыми для товаров такого рода на территории Российской Федерации, в том числе: Техническим регламентом Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС - 020 - 2011), Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. На оборудовании не должно быть следов повреждений и изменений, год выпуска оборудования не ранее 2020 года.  Оборудование не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой.Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. **При поставке Оборудования предоставляются сертификаты, обязательные для данного Оборудования, (при наличии) и иные документы, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.**  В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания, предмета закупки.Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование, указанное в Приложении № 1 или соответствующее ему по техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 в данной комплектации (состав, количество и т.д. и т.п.), обеспечит организацию вещания проводимых мероприятий, в т.ч. в информационно-коммуникационную сеть ИнтернетВ случае если в Техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».Поставщик вправе поставить оборудование, обладающее более высокими характеристиками (следующая версия ПО, более новая модель и т.п.) при условии непревышения установленной начальной (максимальной) цены договора. При этом такое оборудование должно обеспечивать потребность Заказчика в работоспособности и эффективности конференц-зала.**Требования к функциональным характеристикам оборудования конференц-зала.**Оборудование и комплектующие предназначены для проведения мероприятий в конференц-зале с возможностью трансляции в Интернет. **Оборудование должно быть поставлено согласно разработанной Поставщиком схемы коммутации.** **В комплект поставки должны входить все компоненты для обеспечения работы оборудования в комплексе, согласно техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2.** В случае несоответствия оборудования установленным Заказчиком требованиям, а также обязательным требованиям к качеству оборудования, установленным законодательством в сфере технического регулирования, оборудование подлежит возврату. **Требования к отгрузке и доставке оборудования.**Поставка оборудования осуществляется Поставщиком путем отгрузки Заказчику по адресу: г. Пермь, ул. Ленина д.68, конферец зал. Транспортировка оборудования до адреса Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этажи производится силами и за счет средств Поставщика. Поставка оборудования осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени доставки любым оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь): не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.Поставка оборудования отдельными партиями допускается. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования до его передачи Заказчику лежит на Поставщике. Факт передачи оборудования Заказчику подтверждается подписанием товарной накладной.**Порядок замены оборудования**В случае предложения Поставщика о поставке аналогичного оборудования или оборудования с улучшенными характеристиками такое предложение должно быть направлено Заказчику в **течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. Данное предложение направляется на электронную почту Заказчика, указанную в договоре с обязательным указанием характеристик предлагаемого к замене оборудования, которые должны соответствовать или быть лучше характеристик, указанных в Приложении № 2. Поставщик обязан обеспечить совместимость и коммутацию измененного оборудования с другим оборудованием в комплексной поставке в рамках организации вещания проводимых мероприятий.** Срок согласования Заказчиком аналогичного оборудования или оборудования с улучшенными характеристиками составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения соответствующего предложения Поставщика. **Порядок приемки оборудования**Приёмка товара по количеству, качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки. Поставщик несёт ответственность за качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество подлежащего поставке товара должно быть подтверждено документами о качестве, представленными вместе с оборудованием.Если при приёмке оборудования Заказчиком обнаружится несоответствие сведений о наименовании, количестве, качестве, иных сведений, фактическим данным, либо указанные сведения будут отсутствовать, Заказчик вправе потребовать от Поставщика (представителя Поставщика) Предоставления достоверных сведений или замены оборудования.Если при приёмке оборудования будет обнаружено несоответствие качества, количества, маркировки, тары или упаковки, документам, передаваемым вместе с товаром, Заказчик приостанавливает дальнейшую приёмку. Заказчик уведомляет Поставщика телефонограммой, факсимильной связью, электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в договоре, о необходимости явиться для составления двустороннего акта о выявленных при приёмке несоответствиях и дефектах оборудования. Сроки прибытия представителя Поставщика для составления двустороннего акта составляет не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления для иногороднего Поставщика, не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления для Поставщика, находящегося по месту нахождения Заказчика. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества. Неполучение ответа на вызов в установленный срок даёт право Заказчику осуществить приёмку до истечения установленного срока явки представителя Поставщика.В акте о выявленных дефектах товара указываются: дата, место, участвующие лица, сведения о договоре, оборудовании, а также выявленные дефекты. Данный акт подписывается всеми лицами, участвующими в приёмке оборудования.При наличии скрытых недостатков в оборудовании, т.е. таких недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида оборудования проверке и выявлены лишь в процессе обработки, испытания, использования, хранения оборудования, составляется акт о скрытых недостатках оборудования.**Гарантийный срок, требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.**Поставщик предоставляет гарантию качества на весь объем (состав) поставленного по договору оборудования. Гарантийный срок на весь объем (состав) поставленного по договору оборудования составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев *(если производителем данного товара не установлен больший гарантийный срок)* с даты подписания Заказчиком товарной накладной.Если в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока обнаружатся недостатки оборудования, то они подлежат устранению силами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром производителя оборудования, расположенным на территории г. Пермь. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (двадцать) дней с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика о необходимости устранения выявленных недостатковВсе сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.Гарантийные обязательства включают в себя также:• Возможность оказания консультаций инженеров «горячей линии» производителя по вопросам восстановления работоспособности и эксплуатации поставляемого оборудования и программного обеспечения в рабочее время. Время ответа инженера производителя на запрос по телефону не должно быть не более 15-ти минут с момента обращения. Время ответа инженера на запрос по электронной почте должно быть не более 1-го рабочего дня с момента обращения.• Прибытие исправной запчасти на место эксплуатации оборудования курьером за счет поставщика.• В случае, если доставка исправной запчасти занимает больше 20 (двадцати) календарных дней, Поставщик обязуется организовать «подмену» оборудования, для бесперебойной работы студии онлайн - вещания. |
| Вместе с поставленным оборудованием, комплектующими Поставщик представляет заказчику отчетные и финансовые документы: счет, товарную накладную или УПД в 2-х экземплярах, счет-фактуру (*кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения*), комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя или руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке, а так же заверенные копии сертификата соответствия либо декларации о соответствии на товар, если они предусмотрены законодательством РФ для данного вида товара.  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | PTZ-камера CleverMic 4K PTZ 4012UHN (4K, 12x, SDI, HDMI, LAN, USB 3.0) | 4 |
| 2 | Настенное крепление для камер Clevermic (черный) | 4 |
| 3 | Пульт управления PTZ камерами CleverMic C700 | 1 |
| 4 | Удлинитель HDMI HDBaseT CleverMic SX-EX53 (4K@40м, 1080p@70м) (комплект) | 4 |
| 5 | Карта захвата видео AVerMedia Live Gamer BOLT | 1 |
| 6 | TC Share Standart (2 кнопки) | 1 |
| 7 | Матричный переключатель HDMI 2.0, 8x8 (4K@60hz) | 1 |
| 8 | Видеомикшер CleverMic VM100 | 1 |
| 9 | Блок управления clevermic BKR DCS-E240M | 1 |
| 10 | Микрофонный пульт делегата беспроводной clevermic BKR DCS-E2403D (микрофон 140 мм Li АКБ) | 18 |
| 11 | Микрофонный пульт председателя беспроводной clevermic BKR DCS-E2403C (микрофон 140 мм Li АКБ) | 4 |
| 12 | Зарядное устройство clevermic BKR DC-U10 | 2 |
| 13 | Процессор подавления обратной связи clevermic BKR BR-1220 | 1 |
| 14 | Аудиопроцессор CleverMic 88D | 1 |
| 15 | ПК с предустановленным программным обеспече-нием системы ВКС (I7, 16Ggb, SSD-256) | 1 |
| 16 | Клавиатура + мышь | 1 |
| 17 | Монитор IIYAMA ProLite XU2492HSU-B1 23.8", черный | 1 |
| 18 | Операционная система Microsoft Windows 10 Professional | 1 |
| 19 | TP-LINK TL-SG1008MP | 1 |
| 20 | HDMI 2.0 кабель 1m | 12 |
| 21 | Кабель XLR ROCKDALE MC001-50CM | 2 |
| 22 | Shure Кабель XLR->RCA для соединения AO 6004/6008->DT6008/6032 | 1 |
| 23 | Cabeus FTP-4P-Cat.6-SOLID-GY Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (305 м) | 1 |

Приложение № 2

Технические характеристики оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| **Кол-во** | **PTZ-камера**  |
| **4** | **Технические характеристики** |
|  | Объектив, дюйм | Не менее 1/1.8" |
|  | Матрица CMOS | Наличие |
|  | Сенсор, Мп | Не менее 8,4 |
|  | Оптическое увеличение, крат | Не менее 11 |
|  | Цифровое увеличение, крат | Не менее 15 |
|  | Максимальное разрешение | Не менее 4K UHD |
|  | Компенсация встречной засветки | Наличие |
|  | Подавление шума 2D,3D | Наличие |
|  | Минимальная освещенность, люкс | Не менее 0,5 |
|  | Отношение сигнал/шум, дБ | Не менее 54 |
|  | Горизонтальный угол обзора при максимальном увеличении, град | Не менее 8,1 |
|  | Горизонтальный угол обзора без увеличения, град | Не менее 70 |
|  | Вертикальный угол обзора при максимальном увеличении, град | Не менее 4,4 |
|  | Вертикальный угол обзора без увеличения, град | Не менее 42,4 |
|  | Горизонтальный угол вращения, град | Не менее 340 |
|  | Минимальная скорость горизонтального вращения, град/с | Не менее 1,6 |
|  | Максимальная скорость горизонтального вращения, град/с | Не менее 99 |
|  | Вертикальный угол вращения, град | Не менее 120 |
|  | Минимальная скорость вертикального вращения, град/с | Не более 1,8 |
|  | Максимальная скорость вертикального вращения, град/с | Не менее 68 |
|  | Максимальная частота кадров, fps | Не менее 60 |
|  | Возможность поворота изображения | Наличие |
|  | Возможность заморозки изображения | Наличие |
|  | Поддержка прямой записи на USB-накопитель | Наличие |
|  | Поддержка PoE | Наличие |
|  | Количество предустановок, шт. | Не менее 253 |
|  | Точность предустановок, град | Не более 0,1  |
|  | Цветовая система YUV 4:2:2 | Наличие |
|  | Максимальный видео формат HDMI | Не менее 4K / 60 |
|  | Максимальный видео формат 3G-SDI | Не менее 1080p / 60 |
|  | Видео протокол UVC 1.1-1.5 | Наличие |
|  | Видео сжатие H.265 | Наличие |
|  | Видео сжатие H.264 | Наличие |
|  | Видео сжатие MJEPG | Наличие |
|  | Два видеопотока: основной и дополнительный | Наличие |
|  | Разрешение основного видеопотока | Не менее 3840 x 2160 |
|  | Разрешение дополнительного потока | Не менее 1920 x 1080 |
|  | Минимальный видео битрейт, Kbps | Не более 32 |
|  | Максимальный видео битрейт, Kbps | Не менее 51180 |
|  | Тип фиксированного битрейта | Наличие  |
|  | Аудио сжатие AAC | Наличие |
|  | Аудио сжатие G.711 | Наличие |
|  | Поддержка протоколов TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif | Наличие |
|  | Поддержка протокола DHCP | Наличие |
|  | Выходной разъём HDMI | Наличие |
|  | Выходной разъём 3G-SDI | Наличие |
|  | Разъём RJ45 | Наличие |
|  | Разъём USB3.0 | Наличие |
|  | Версия HDMI  | Не менее 2.0 |
|  | Интерфейс управления RS232 вход | Наличие |
|  | Интерфейс управления RS232 выход | Наличие |
|  | Интерфейс управления RS485 | Наличие |
|  | Линейный аудио вход jack 3.5 mm | Наличие |
|  | Протокол управления VISCA | Наличие  |
|  | Протокол управления Pelco-D | Наличие  |
|  | Протокол управления Pelco-P | Наличие  |
|  | Входное напряжение DC, В | Не более 13 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 12 |
|  | Потребляемый ток, А | Не более 1,1 |
| **Кол-во** | **Крепление для камеры** |
| **4** | **Технические характеристики** |
|  | Цвет корпуса – черный  | Наличие |
|  | Материал | Металл |
|  | Возможность крепления PTZ-камеры, указанной в п.1 настоящего ТЗ на стену | Наличие |
|  | Ширина, (см) | Не более 20 |
|  | Высота, (см) | Не более 7 |
|  | Глубина, (см) | Не более 16 |
| **Кол-во** | **Пульт управления PTZ камерами**  |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Сенсорный ЖК-экран | Наличие |
|  | Диагональ сенсорного экрана, дюйм  | Не менее 10 |
|  | Разрешение экрана | Не менее 1280х800 |
|  | Передача видео по HDMI | Наличие |
|  | Поддержка просмотра изображения на сенсорном экране | Наличие |
|  | Клавиша включения | Наличие |
|  | Разъём RJ-45  | Наличие |
|  | Интерфейс управления RS485 | Наличие |
|  | Интерфейс управления RS232 | Наличие |
|  | Разъём HDMI вход | Наличие |
|  | Разъём HDMI выход | Наличие |
|  | Разъём USB2.0 | Наличие |
|  | Аудио выход 3,5 мм | Наличие |
|  | Поддержка протокола ONVIF версии 2.4 | Наличие |
|  | Возможность разделения экрана на 4 части | Наличие |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 15 |
|  | Джойстик для управления камерами | Наличие |
|  | Кнопочная область для управления | Наличие  |
|  | Поддержка формата H.264 | Наличие |
|  | Поддержка формата H.265 | Наличие |
|  | Поддержка сетевого доступа к камерам | Наличие |
|  | Возможность подключения и использования компьютерной мыши | Наличие |
|  | Возможность вывода изображения на внешний дисплей | Наличие |
| **Кол-во** | **Удлинитель HDMI** |
| **4** | **Технические характеристики** |
|  | Комплект включает приемник и передатчик | Наличие |
|  | Поддержка технологии HDBaseT  | Наличие |
|  | Пропускную способность, (Гб/с) | Не менее 18  |
|  | Формат изображения 4К@60hz YUV 4:4:4 | Наличие |
|  | Расстояние для передачи 1080p по кабелю Cat.6, м | Не менее 70 |
|  | Расстояние для передачи 4К по кабелю Cat.6, (м) | Не менее 40 |
|  | Поддержка HDR10 | Наличие |
|  | Поддержка 3D |  |
|  | Поддержка передачи RS-232 и ИК-сигналов | Наличие |
|  | Поддержка передачи видеосигнала и электропитания от передатчика к приемнику по одному кабелю Cat.6 | Наличие |
|  | Поддержка передачи видеосигнала и электропитания от приемника к передатчику одному кабелю Cat.6 | Наличие |
|  | Количество HDMI-входов на передатчике | Не менее 1 |
|  | Количество HDMI-выходов на передатчике | Не менее 1 |
|  | Количество HDMI-выходов на приемнике | Не менее 2 |
|  | Соответствие HDCP2.2 / HDCP1.4 | Наличие |
|  | Блок питания в комплекте | Наличие |
|  |  Мощность потребления, (Вт) | Не более 13  |
| **Кол-во** | **Карта захвата видео** |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Интерфейс Thunderbolt 3 | Наличие |
|  | Входной разъём HDMI | Наличие |
|  | Выходной разъём HDMI | Наличие |
|  | Версия HDMI 2.0 | Наличие |
|  | Разъём jack 3,5 мм | Наличие |
|  | Максимальное разрешение при 60 FPS | Не менее 3840 х 2160 |
|  | Максимальное разрешение при 144 FPS, точек | Не менее 2560 x 1440 |
|  | Максимальное разрешение при 240 FPS, точек | Не менее 1920 x 1080 |
|  | Поддержка разрешений:2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p | Наличие |
|  | Поддержка HDR | Наличие |
|  | Формат MPEG 4 | Наличие |
| **Кол-во** | **Система беспроводного показа презентаций** |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Функция дублирования экрана | Наличие |
|  | Функция обратной связи для управления | Наличие |
|  | Функция беспроводного обмена файлами | Наличие |
|  | Оперативная память, Гб | Не менее 1 |
|  | Встроенный жесткий диск, Гб | Не менее 8 |
|  | Поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (2,4+5G)  | Наличие |
|  | Выход HDMI 2.0 | Наличие |
|  | Разъём jack 3,5 мм | Наличие |
|  | Порт USB | Не менее 3 |
|  | Дистанция беспроводной передачи, м | Не менее 65 |
|  | Количество возможных подключений | Не менее 8 |
|  | Поддержка AirPlay | Наличие |
|  | Поддержка обновления в режиме онлайн | Наличие |
|  | Поддержка воспроизведения с USB накопителя | Наличие |
|  | Управление при помощи сенсора/мыши | Наличие |
|  | Поворот изображения на 90, 180 и 270 градусов | Наличие |
|  | Поддержка Miracast | Наличие |
|  | Подключение сканированием QR кода | Наличие |
|  | USB передатчик с кнопкой в комплекте | Не менее 2 |
|  | Wi-fi антенна | Не менее 3 |
| **Кол-во** | **Матричный переключатель** |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Трансляция любого из 8 источников на любой из 8-ми приемников видеосигнала | Наличие |
|  | Поддержка разрешения 4К@60 Гц | Наличие  |
|  | Поддержка YUV4: 4: 4 | Наличие |
|  | Входной разъём HDMI | Не менее 8 |
|  | Выходной разъём HDMI | Не менее 8 |
|  | Поддержка HDMI 2.0 | Наличие |
|  | Совместимость с HDCP 2.2 | Наличие |
|  | Совместимость с HDCP 1.4 | Наличие  |
|  | Выход SPDIF audio на каждый из 8-ми каналов | Наличие |
|  | Пропускная способность, Гбит/с | Не менее 18 |
|  | Поддержка HDR10 | Наличие |
|  | Поддержка звука Dolby TrueHD и DTS-HD | Наличие |
|  | Порт для управления RS232 | Наличие |
|  | Возможность управления по веб-интерфейсу | Наличие |
|  | Разрешение 480p @ 60hz, 576P @ 50hz, 720P @ 60hz, 1080P @ 24hz, 1080P @ 50hz, 1080P @ 60hz, 4K @ 24hz, 4K @ 30hz, 4K @ 60hz  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 19 |
| **Кол-во** | **Видеомикшер**  |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Количество входов HDMI, шт. | Не менее 4 |
|  | Количество входов HDMI, шт. | Не менее 2 |
|  | Аудио вход jack 3,5 мм | Не менее 2 |
|  | Разъём RJ-45 | Наличие |
|  | Видеовыход USB2.0 (type-C) | Наличие |
|  | Разъём USB type-А | Наличие |
|  | Порт TALLY | Наличие |
|  | Возможность захвата и потоковой передачи контента по USB-C | Наличие |
|  | Эффект Wipe (9×2 шаблонов) | Наличие |
|  | Эффект Mix | Наличие |
|  | Эффект DIP | Наличие |
|  | Эффект Pattern | Наличие |
|  | Эффект Still(стоп-кадр) | Наличие |
|  | Эффект MUTE | Наличие |
|  | Эффект FTB | Наличие |
|  | Переходы T-Bar/AUTO/ CUT | Наличие |
|  | Кнопка увеличения/уменьшения потока | Наличие |
|  | Возможность импорта и экспорта конфигурации | Наличие |
|  | Функциональные кнопки управления Меню | Наличие |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 12 |
| **Кол-во** | **Блок управления** |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Поддержка частоты передачи беспроводного сигнала 2,4 ГГц  | Наличие |
|  | Количество режимов работы, шт. | Не менее 6 |
|  | Тип подключения микрофонов | Беспроводной |
|  | Максимально возможное кол-во подключаемых микрофонов | Не менее 80 |
|  | Режимы выступления FIFO | Наличие |
|  | Режим председателя | Наличие |
|  | Режим ограниченного времени | Наличие |
|  | Ограниченный режим речи | Наличие |
|  | Функция видеослежения в реальном времени | Наличие  |
|  | Максимальное количество одновременно выступающих | Не менее 4 |
|  | Поддержка подключения микрофонов | Не менее 253 |
|  | Клавиши управления функционалом системы | Наличие |
|  | Разрешение дисплея, пикс. | Не менее 239х126  |
|  | Рабочее расстояние, м | Не менее 30 |
|  | Предельное рабочее расстояние, м | Не менее 60 |
|  | Отношение сигнал/шум, дБ | Не менее 90 |
|  | Коэффициент нелинейных искажений (THD), дБ | Не более 0.05% |
|  | Максимальный диапазон отклонения ±45 кГц | Наличие  |
|  | Функция автоматического обнаружения помех | Наличие |
|  | Чувствительность, dBm | От не менее 104 |
|  | Балансный аудио выход  | Наличие |
|  | Поддержка протоколов управления VISCA, PELCO-P/D | Наличие |
|  | Аудио выход XLR | Наличие |
|  | Аудио выход TRS 6.3 | Наличие |
|  | Разъём RCA выход | Не менее 2 |
| **Кол-во** | **Микрофонный пульт тип 1** |
| **4** | **Технические характеристики** |
|  | Тип подключения: беспроводной | Наличие |
|  | Диаграмма направленности | Однонаправленный |
|  | Минимальная частотная характеристика, Гц | Не более 20,1 |
|  | Максимальная частотная характеристика, Гц | Не менее 17 950 |
|  | Тип микрофона: Конденсаторный | Наличие  |
|  | Длинна микрофона, мм | Не более 143 |
|  | Количество кнопок управления микрофоном на пульте: | Не менее 2 |
|  | Клавиша включения микрофона | Наличие |
|  | Клавиша выключения звука на микрофонах делегатов | Наличие  |
|  | Чувствительность/1КГц, дБ | Не менее -43 |
|  | ЖК экран | Наличие |
|  | Разрешение ЖК экрана, пикс. | Не менее 127х62 |
|  | Встроенный аккумулятор  | Наличие |
|  | Напряжение аккумулятора, В | Не более 3,8 |
| **Кол-во** | **Микрофонный пульт тип 2** |
| **18** | **Технические характеристики** |
|  | Тип подключения: беспроводной | Наличие |
|  | Диаграмма направленности | Однонаправленный |
|  | Минимальная частотная характеристика, Гц | Не более 20,1 |
|  | Максимальная частотная характеристика, Гц | Не менее 17 950 |
|  | Тип микрофона: Конденсаторный | Наличие  |
|  | Длинна микрофона, мм | Не более 143 |
|  | Клавиша включения микрофона | Наличие |
|  | Чувствительность/1КГц, дБ | Не менее -43 |
|  | ЖК экран | Наличие |
|  | Разрешение ЖК экрана, пикс. | Не менее 127х62 |
|  | Встроенный аккумулятор  | Наличие |
|  | Напряжение аккумулятора, В | Не более 3,8 |
| **Кол-во** | **Зарядное устройство**  |
| **2** | **Технические характеристики** |
|  | Количество подключаемых устройств USB | Не менее 10 |
|  | Входное напряжение 220В | Наличие |
|  | Индикатор питания | Наличие |
|  | Мощность, Вт | Не менее 50 |
|  | Максимальный электрический ток, А | Не менее 10 |
|  | Выходное напряжение, В | Не менее 5 |
|  | Кабель питания | Наличие |
| **Кол-во** | **Процессор подавления обратной связи**  |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Функция подавления обратной акустической связи | Наличие |
|  | Автоматическая адаптация к акустической среде не требующая дополнительной настройки | Наличие |
|  | Количество XLR балансных входов c фантомным питанием 48В | Не менее 4 |
|  | Количество входов Jack 6.3 mm | Не менее 4 |
|  | Количество XLR балансных выходов | Не менее 1 |
|  | Количество Jack 6.3 mm выходов | Не менее 1 |
|  | Количество RCA выходов | Не менее 2 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 7 |
|  | Минимальное значение частотного диапазона, Гц | Не более 50 |
|  | Максимальное значение частотного диапазона, Гц | Не менее 14 950 |
|  | Коэффициент нелинейных искажений, % | Не более 0,05 |
|  | Коэффициент усиления передачи, дБ | Не менее 8 |
|  | Входное сопротивление, кОм | Не менее 10  |
|  | Выходное сопротивление, кОм | Не менее 1  |
|  | Коэффициент подавления шума, дБ | Не менее 18 |
|  | Отношение сигнал/шум, дБ | Не менее 85 |
|  | Выключатель фантомного питания на панели управления | Наличие |
|  | Выключатель функции подавления обратной связи на панели управления | Наличие |
|  | Индикатор уровня входного сигнала на панели управления | Наличие |
|  | Индикатор перегрузки уровня входного сигнала на панели управления | Наличие |
| **Кол-во** | **Аудиопроцессор**  |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Количество аудиовходов, шт. | Не менее 8  |
|  | Количество аудиовыходов, шт. | Не менее 8 |
|  | Технология активного управления звуковым полем) | Наличие |
|  | Технология эхоподавления (АEС) | Наличие |
|  | Технология автоматической регулировки усиления | Наличие |
|  | Поддержка ANS | Наличие |
|  | Поддержка автомикширования | Наличие  |
|  | Исходящее сопротивление, Ом | Не менее 150 |
|  | Минимальное значение частотного диапазона, Гц | Не менее 19 |
|  | Максимальное значение частотного диапазона, КГц | Не менее 19,8 |
|  | Коэффициент нелинейных искажений, % | Не более 0,003 |
|  | Фантомное питание, В | Не менее 47 |
|  | Динамический диапазон, дБ | Не менее 113 |
|  | Входное сопротивление, кОм | Не менее 9,3 |
|  | Выходное сопротивление, кОм | Не менее 101 |
|  | Системная задержка, мс | Не более 3 |
|  | Интерфейс RS232 | Наличие |
|  | Интерфейс USB 2.0 | Наличие |
|  | Возможность настройки усиления каждого канала | Наличие |
|  | Поддержка Dante | Наличие |
|  | ЖК-экран на передней панели  | Наличие |
|  | Разъём USB | Наличие |
| **Кол-во** | **Клавиатура + мышь**  |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Беспроводной тип соединения | Наличие |
|  | Радиус действия, м | Не менее 10 |
|  | Квадратный дизайн клавиш | Наличие |
|  | Цифровой блок | Наличие |
|  | Встроенный регулятор громкости | Наличие |
|  | Оптическая мышь | Наличие |
|  | Разрешение сенсора мыши, dpi | Не менее 1000  |
| **Кол-во** | **Монитор**  |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Размер экрана | Не менее 23,7 |
|  | Разрешение экрана  | Не менее 1920х1080 |
|  | Матрица экрана: тип IPS | Наличие  |
|  | Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | Не менее 79  |
|  | Максимальная частота вертикальной развёртки, Гц | Не менее 74 |
|  | Количество цветов, млн | Не менее 16,5 |
|  | Соотношение сторон 16:9 | Наличие |
|  | Контрастность | Не менее 1000:1 |
|  | Яркость, кд/м2 | Не менее 245 |
|  | Угол наклона экрана вверх, ° | Не менее 21 |
|  | Угол наклона экрана вниз, ° | Не менее 5 |
|  | Время отклика, м/с | Не более 4 |
|  | Угол обзора по вертикале, ° | Не менее 177 |
|  | Угол обзора по горизонтали, ° | Не менее 177 |
|  | Поддержка крепления VESA 100х100мм | Наличие |
|  | Стандарт DDC2B | Наличие |
|  | Наклон экрана | Наличие |
|  | Входной разъем VGA | Наличие |
|  | Акустическая колонки | Не менее 2 |
|  | Мощность колонок, Вт | Не менее 2 |
|  | Входной разъем HDMI | Наличие |
|  | Входной разъем DP | Наличие |
|  | Разъем USB 2.0 | Не менее 2 |
|  | Поддержка HDCP | Наличие |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Н более 17 |
| **Кол-во** | **Коммутатор**  |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Коммутационная способность, Гбит/с | Не менее 16 |
|  | Количество портов RJ45 PoE+ 10/100/1000 Мбит/с | Не менее 8 |
|  | Поддержка стандарта 802.3at/af | Наличие |
|  | Буфер памяти пакетов, Мбит | Не менее 1,5 |
|  | Бюджет POE, Вт | Не менее 125 |
|  | Максимальное энергопотребление (без подключённых питаемых устройств), Вт | Не менее 9,85 |
|  | Максимальное энергопотребление (с подключёнными питаемыми устройствами), Вт | Не менее 143,8 |
|  | Максимальное тепловыделение (без подключённых питаемых устройств), БТЕ/час | Не менее 33,68 |
|  | Максимальное тепловыделение (с подключёнными питаемыми устройствами), БТЕ/час | Не менее 492,48 |
|  | Максимальная рабочая температура, град. | Не менее 40 |
|  | Максимальная температура хранения, град. | Не менее 70 |
|  | Максимальное расстояние передачи данных и электропитания, м | Не менее 100 |
|  | Таблица MAC-адресов | Не менее 4К |
| **Кол-во** | **Кабель HDMI** |
| **12** | **Технические характеристики** |
|  | Пропускная способность, Гб/с | Не менее 17,5 |
|  | Поддержка видео стандарта 3D/4K HD при 60 Гц | Наличие |
|  | Разрешение, точек | Не менее 3840 x 2160 |
|  | Контакты покрытые чистым золотом | Наличие  |
|  | Проводник из бескислородной меди | Наличие |
|  | Тройной экран с полиэтиленовой изоляцией  | Наличие |
|  | Тип кабеля: HDMI 2.0 | Наличие  |
|  | Длина кабеля, м | Не менее 1 |
| **Кол-во** | **Аудио кабель тип 1** |
| **2** | **Технические характеристики** |
|  | Тик кабеля female/male | Наличие |
|  | XLR тип коннектора | Наличие |
|  | Длина, м | Не менее 0,4 |
| **Кол-во** | **Аудио кабель тип 2** |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Интерфейс RCA | Наличие |
|  | Интерфейс XLR | Наличие  |
|  | Поддержка соединения AO 6004/6008 ->DT 6008/6032 | Наличие |
|  | Длина, м  | Не менее 1 |
| **Кол-во** | **Кабель витая пара** |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Категория кабеля  | Не менее 6  |
|  | Количество пар | Не менее 4 |
|  | Для внутренней прокладки | Наличие |
|  | Электротехническая медь, многожильный | Наличие |
|  | Диаметр проводника, мм | Не менее 0,56 |
|  | Диаметр проводника по изоляции, мм | Не менее 1,11 |
|  | Толщина оболочки кабеля, мм | Не менее 0,55 |
|  | Диаметр оболочки кабеля, мм | Не менее 7,4 |
|  | Поддержка стандартов ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | Наличие  |
|  | Допустимое растягивающие усилие, Н | Не более 110 |
|  | Допустимый радиус изгиба, Ø | Не менее 8 |
|  | Допустимая максимальная температура эксплуатации, ℃ | Не менее +60 |
|  | Волновое сопротивление, Ом | Не более 100 |
|  | Напряжение, В | Не более 50 |
|  | Длина кабеля, м | Не менее 304 |
| **Кол-во** | **ПК с предустановленным программным обеспечением** |
| **1** | **Технические характеристики** |
|  | Количество ядер процессора | Не менее 2 |
|  | Объём оперативной памяти, (Гб) | Не менее 16 |
|  | Жесткий диск SSD | Наличие |
|  | Объём жесткого диска, (Гб) | Не менее 256 |
|  | Видеовыход HDMI 2.0  | Наличие |
|  | Разъём USB 3.0 | Не менее 2 |
|  | Разъём RJ-45  | Наличие |
|  | Операционная система Microsoft Windows 10 Professional | Наличие |
|  | Предустановленное программное обеспечение |
|  | Лицензия на программный сервер видеосвязи на 2 онлайн пользователя | Наличие |
|  | Возможность логина пользователя в систему без привязки к оборудованию | Наличие |
|  | Поддержка аудиокодеков: Opus, iSAC, Speex, G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729 | Наличие |
|  | Поддержка видеокодеков: VP8, Н.264, Н.263 | Наличие |
|  | Поддержка HD-качества | Наличие |
|  | Поддержка суммарного качества картинки от всех участников 4К (3840 х 2160) в групповой конференции | Наличие |
|  | Поддержка качества 4К (3840 х 2160) в видеозвонке «1-на-1» | Наличие |
|  | Поддержка технологии масштабируемого видеокодирования (SVC) | Наличие |
|  | Поддержка технологии WebRTC | Наличие |
|  | Поддержка технологии SVC в WebRTC | Наличие |
|  | Улучшение качества речи Fullduplex | Наличие |
|  | Поддержка ICE протокола | Наличие |
|  | Авторизация в API через протокол OAuth2 | Наличие |
|  | Архитектура решения: клиент-сервер | Наличие |
|  | Возможность участия в конференциях посредством веб-интерфейса | Наличие |
|  | Возможность управления сервером с использованием веб-интерфейса | Наличие |
|  | Наличие специальных клиентских приложений с поддержкой многоточёчных видеоконференций для работы в операционных системах | Windows, Mac OS X, Linux, Android (в т.ч. до версии 4.0), iOS |
|  | Поддержка просмотра WebRTC-конференций в iOS 11+ для браузера Safari | Наличие |
|  | Видеозвонок «1-на-1» | Наличие |
|  | Симметричная конференция ‒ режим групповой видеосвязи, где все участники видят и слышат друг друга на общем экране | Наличие |
|  | Видеовещание (асимметричная видеоконференция) ‒ режим групповой видеосвязи, во время которого все участники видят и слышат только одного ведущего, а он видит и слышит всех участников | Наличие |
|  | Селекторное совещание (ролевая видеоконференция) ‒ режим видеосвязи с участием более 2-х пользователей, в котором часть участников ‒ докладчики, а остальные ‒ слушатели. При этом любой из участников конференции может занять место докладчика на экране, а максимальное количество докладчиков на экране должно быть не менее 36 | Наличие |
|  | Вебинар – режим видеосвязи с использованием технологии WebRTC, при котором пользователи могут присоединяться к вебинарам TrueConf с помощью любого браузера по гостевой url-ссылке. Для пользователей Android, iOS и Internet Explorer доступны мобильные и одноразовые клиентские приложения | Наличие |
|  | Возможность масштабирования количества участников в одной конференции  | не менее 1000 |
|  | Возможность масштабирования количества участников одновременно на экране | не менее 36 |
|  | Возможность масштабирования количества участников на экране в ролевой конференции | не менее 36 |
|  | Подстройка под пользовательский канал связи индивидуально для каждого участника многоточечной видеоконференции (технология масштабируемого видеокодирования) по разрешению и количеству кадров видеопотока в секунду | Наличие |
|  | Возможность масштабирования системы без возрастания системных требований сервера | Наличие |
|  | Планировщик видеоконференций | Наличие |
|  | Наличие адресной книги с не менее чем четырьмя статусами контактов (онлайн, офлайн, занят, не определен) | Наличие |
|  | Наличие адресной книги с не менее чем четырьмя статусами контактов (онлайн, офлайн, занят, не определен) | Наличие |
|  | Демонстрация презентаций | Наличие |
|  | Демонстрация презентаций в WebRTC конференциях через браузер | Наличие |
|  | Общий и приватный чат между пользователями | Наличие |
|  | Возможность передачи файлов средствами чата клиентского приложения | Наличие |
|  | Работа чата без создания конференции | Наличие |
|  | Возможность просмотра истории пропущенных, входящих, исходящих вызовов в хронологическом порядке с возможностью совершить звонок; уведомление о пропущенном звонке | Наличие |
|  | Возможность показа рабочего стола в отдельном окне при помощи технологии WebRTC | Наличие |
|  | Возможность ведущего конференции управлять раскладкой видеоокон в конференциях по WebRTC | Наличие |
|  | Групповые политики ‒ возможность разбить пользователей на группы и наделить их различными правами (на сервере видеоконференции) | Наличие |
|  | Возможность позвонить на ip-камеры (RTSP), вызвать их в конференцию без использования сторонних средств, с возможностью приёма аудио в форматах AAC и MP3. | Наличие |
|  | Возможность публикации видеоконференций средствами RTSP Push на серверы трансляций и CDN-сервисы | Наличие |
|  | Наличие в интерфейсе веб-конфигуратора функции прямой интеграции хотя бы с одним внешним сервисом трансляции на основе технологии CDN | Наличие |
|  | Возможность записи видеоконференции из клиентского приложения с уведомлением и с разрешения противоположенной стороны | Наличие |
|  | Возможность записи конференции на сервере | Наличие |
|  | Возможность выбора определенных видеопотоков конференции для записи (на сервере/в клиентском ПО) | Наличие |
|  | Поддержка выбора разрешения записываемой видеоконференции: 720p, 480p, 360p | Наличие |
|  | Возможность установки клиента для пользователей без прав администратора | Наличие |
|  | Возможность отображения в реальном времени скорости отправки и получения данных в секунду в клиентском приложении | Наличие |
|  | Режим экономии трафика при показе видео в окнах малого размера. | Наличие |
|  | Персональная или общая адресная книга пользователя в клиентском приложении | Наличие |
|  | Поддержка независимого видеоокна от каждого участника в составе общей картинки конференции n\*m | Наличие |
|  | Функция эхоподавления для HDMI-устройств | Наличие |
|  | Показ "живых" слайдов, динамически формируемых из изображений выбранного экрана | Наличие |
|  | Наличие у ведущего возможности управления состоянием оборудования слушателя в ролевой конференции | Наличие |
|  | Возможность открытия презентаций \*.ppt, \*.pptx с помощью drag&drop | Наличие |
|  | Наличие кнопки приглашения пользователей в конференцию из окна чата во время конференции | Наличие |
|  | Возможность вынесения каждого участника конференции в отдельное окно (на отдельном экране),с возможностью изменения размера этого окна. | Наличие |
|  | Возможность отображения публичного чата конференции в отдельном окне (на отдельном экране), с возможностью изменения размера этого окна. | Наличие |
|  | Возможность инсталляция ПО без использования аппаратных ключей | Наличие |
|  | Возможность информирования администратора о сбоях системы по электронной почте | Наличие |
|  | Управление своим трафиком (вкл/откл. видео/аудио других участников) | Наличие |
|  | Возможность показа рабочего стола | Наличие |
|  | Возможность удаленного управления рабочим столом собеседника без установки стороннего ПО | Наличие |
|  | Автоматическое приглашение участников в конференцию в случаях разрыва сетевого соединения с ними. | Наличие |
|  | Возможность включения записи конференции при её планировании. | Наличие |
|  | Возможность передачи видеопотоков напрямую между клиентскими приложениями минуя сервер в режиме видеозвонка. | Наличие |
|  | Возможность планирования ролевых видеоконференций с произвольным числом участников на трибуне от 1 до 6. | Наличие |
|  | API для работы с адресной книгой пользователя. | Наличие |
|  | API для работы с групповыми конференциями (создание, редактирование конференций, просмотр списка конференций). | Наличие |
|  | Возможность задания индивидуальных ограничений пропускной способности канала для пользователей и групп. | Наличие |
|  | Возможность создания и использования шаблонов при планировании конференций | Наличие |
|  | Возможность задания индивидуальных предпочтений для администраторов системы, включая выбор языка интерфейса и часового пояса | Наличие |
|  | Веб-интерфейс планирования конференций для пользователей с авторизацией по ссылке из клиентских приложений. | Наличие |
|  | Блок с информацией о подключившихся и не подключившихся участниках для запущенных конференций. | Наличие |
|  | Возможность запуска запланированной конференции только с определёнными участниками из списка приглашённых | Наличие |
|  | Возможность приглашения в запущенную запланированную конференцию пользователей по ID и псевдониму | Наличие |
|  | Возможность быстрого доступа к виджетам интеграции окна с конференцией на внешние сайты, в т.ч. и для уже запущенных конференций. | Наличие |
|  | Возможность подключения к конференции из клиентских приложений по звонку ведущему, который участвует в конференции через браузер | Наличие |
|  | Возможность выбора поддерживаемых версий TLS-протокола в разделе настроек HTTPS (TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2) | Наличие |
|  | Возможность выбора языка интерфейса на веб-страницах конференций, запланированных на сервере | Наличие |
|  | Отчеты в панели управления:- журнал событий- журнал сообщений чата- журнал изменения настроек | Наличие |
|  | Возможность экспорта журналов в формате CSV | Наличие |
|  | Возможность входа в веб-конференцию гостем без использования пользовательской лицензии | Наличие |
|  | Минимальная пропускная способность канала связи для участия в видеоконференции | не более 32 кб/с |
|  | Поддерживаемые операционные системы для размещения сервера без средств виртуализации | MS Windows Server, Linux |
|  | Удаленное управление сервером (API) | Наличие |
|  | Интеграция с ECM/CRM/ERP/интернет сайтами | Наличие |
|  | Автономная работа в закрытых сетях | Наличие |
|  | Соединение "клиент-сервер" по одному TCP порту | Наличие |
|  | SSL - Шифрование | Наличие |
|  | Опция, включающая обязательную авторизацию при попытке входа в панель управления сервера по адресу http://localhost/ | Наличие |
|  | Базовая техническая поддержка | Наличие |
|  | Доступ к документации и инструкциям в блоге | Наличие |
|  | Возможность оформления запросов (тикетов) в службу тех. Поддержки на сайте производителя | Наличие |
|  | Техническая поддержка по выделенному телефонному номеру | Наличие |
|  | Время реакции на запросы (тикеты) в тех. поддержку | До 3-х рабочих дней |

#

# РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

##

## ФОРМА 1.

**ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

**Заявка на участие в закупке**

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

исх. номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на право заключения с некоммерческой организацией "Пермский фонд развития предпринимательства" (далее – Фонд, Заказчик) договора на

*предмет договора*

1) Изучив Извещение о закупке от **\_\_\_\_\_** и документацию о закупке на право заключения вышеупомянутого договора, и принимая установленные в них требования и условия, сообщаем о себе следующие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии), организационно правовая форма / ФИО физического лица
 |  |
| 1. Почтовый адрес (место нахождения),
2. юридический адрес (для юридических лиц)
 |  |
| 1. Паспортные данные, место жительства (для физических лиц / индивидуальных предпринимателей)
 |  |
| 1. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица (для юридических лиц)
 |  |
| 1. Телефон
 |  |
| 1. Электронная почта, сайт
 |  |

2) С материалами, содержащимися в документации и ее технической частью, влияющими на стоимость товара (работ, услуг) ознакомлены в полном объеме.

3) Предложение участника в отношении объекта закупки: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_ коп.*

4) Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) в соответствии с предметом закупки, то они будут в любом случае оказаны (выполнены, поставлены) в полном соответствии с требованиями документации, в пределах предлагаемой нами цены договора и иными условиями.

5) Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги (выполнить работы, поставить товары) на требуемых условиях в соответствии с требованиями документации включая требования, содержащиеся в технической части документации и согласно нашим предложениям, которые мы предлагаем включить в договор.

6) Настоящей заявкой на участие в закупке сообщаем, что соответствуем требованиям, изложенным в документации (Приложение № 1 к заявке на участие в закупке).

7) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в закупке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8) В случае признания нас победителем закупки, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор с Фондом в соответствии с требованиями документации и условиями нашей заявки на участие в закупке.

9) В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, на основании решения директора Фонда или уполномоченного лица, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

10) Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке.

13) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, перечисленные в Извещении о закупке и в разделе I настоящей документации, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке, согласно описи *(Приложение к заявке на участие в закупке)* - на \_\_\_\_\_листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя) Подпись Ф.И.О.*

Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Форма 2**

**ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

**Анкета участника закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкетные данные** | **Сведения об участнике** |
| **Полное наименование организации / Индивидуального предпринимателя / Ф.И.О. физического лица** |  |
| **Юридический адрес** |  |
| **Фактический адрес** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Телефоны с указанием кода** |  |
| **ИНН** |  |
| **КПП** |  |
| **ОГРН / ОГРНИП** |  |
| **ОКПО** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Банковские реквизиты:** | Наименование обслуживающего банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ф.И.О. руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя), контактный телефон** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя) Подпись Ф.И.О.*

Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. М.П. \* при наличии

**ФОРМА 3.**

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование участника закупки*

подтверждаю, что для участия в закупке, которая проводится **некоммерческой организацией** "**Пермский фонд развития предпринимательства**", направляются нижеперечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **Количество листов** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ИТОГО |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя) Подпись Ф.И.О.*

Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. М.П. \* при наличии

**ФОРМА 4**

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

**участника закупки установленным требованиям**

Настоящим подтверждаю, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование участника закупки,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*адрес места нахождения*

соответствует обязательным требованиям, приведенным в пункте 6.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства" (далее - Фонд, Заказчик), на дату подачи Заявки на участие в закупке, а именно:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

2) имеет полномочия на участие в закупочных процедурах;

3) непроведение ликвидации и процедуры банкротства;

4) неприостаповление деятельности участника закупки, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

5) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением:

- суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- суммы, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- суммы, которые в совокупности не превышает 5 000 рублей;

- суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и участником закупки подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

6) участник не является оффшорной компанией;

7) отсутствие конфликта интересов с Фондом, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии, 36 состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

9) участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках закупочных процедур.

10) отсутствие в реестре недобросовестных участников закупок некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя) Подпись Ф.И.О.*

## Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20